|  |  |
| --- | --- |
| **Ελληνική Δημοκρατία****Νομός Καρδίτσας****Δήμος Αργιθέας**  | **Έργο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΛΟΓΩ ΙΑΝΟΥ ΣΤΙΣ Τ.Κ. ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ»** |
|   | **Θέση: Δήμος Αργιθέας** |

**Προϋπολογισμός Μελέτης**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α**  | **Είδος Εργασίας**  | **Κωδικός Άρθρου**  | **Αρ. Τιμ.**  | **Άρθρο Αναθεώρησης**  | **Μονάδα**  | **Ποσό τητα**  | **Τιμή****( € )**  | **Δαπάνη**  |
| **Μερική ( € )**  | **Ολική ( € )**  |
|  | **Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ**  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες.  | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-2 | 001  | ΟΔΟ 1123.Α 100,00% | m3 | 150,00  | 0,95  | 142,50  |  |
| 2 | Προμήθεια δανείων. Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγορίας Ε4  | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Α-18.3  | 002  | ΟΔΟ 1510 100,00% | m3 | 60,00  | 19,50 | 1.170,00  |  |
| 3 | Κατασκευή επιχωμάτων | ΝΕΤ ΟΔΟ- ΜΕ Α-20 | 003 | ΟΔΟ1530100,00% | m3 | 60,00 | 1,05 | 63,00 |  |
| 4 | Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m. | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-1 | 004  | ΟΔΟ 2151100,00% | m3 | 8,00  | 4,25 | 34,00  |  |
|  |  |  |   | Αθροισμα Εργασιών : |  | **1.409,50** | **1.409,50** |
|  | **Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Λιθοδομές θεμελίων με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 1/2 των 150 kg τσιμέντου | ΟΙΚ-4305 | 005  |  | m3 | 3  | 78,00  | 234,00  |  |
| 6 | Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) μπατικών τοίχων | ΟΙΚ 3213 | 006  |  | m | 20  | 16,80  | 336,00  |  |
| 7 | Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C.  | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.2  | 010  | ΟΔΟ 2612 100,00% | Kg | 4230  | 1,15  | 4.864,50  |  |
| 8 | Xαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων. Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C.  | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-30.3  | 007  | ΥΔΡ 7018 100,00% | Kg | 19.900  | 1,15  | 22.885,00 |  |
| 9  | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20.  | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.1  | 008  | ΟΔΟ 2532 100,00% | m3 | 180  | 94,20  | 16.956,00 |  |
| 10 | Κατασκευές από σκυρόδεμα. Kατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20. Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20.  | ΝΕΤ ΟΔΟ-ΜΕ Β-29.3.2  | 009 | ΟΔΟ 2511 100,00% | m3 | 35  | 104,00  | 3.640,00  |  |
|  |  |  |  | Αθροισμα Εργασιών : |  | **48.915,50** | **48.915,50** |
| Σε μεταφορά: |  | **50.325,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α**  | **Είδος Εργασίας**  | **Κωδικός Άρθρου**  | **Αρ. Τιμ.**  | **Άρθρο Αναθεώρησης**  | **Μονάδα**  | **Ποσό τητα**  | **Τιμή****( € )**  | **Δαπάνη**  |
| **Μερική ( € )**  | **Ολική ( € )**  |
| Από μεταφορά: |  | **50.325,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Εργασίες Προυπολογισμού  |  | **50.325,00** |
| Γ.Ε & Ο.Ε (%)  | **18,00%**  | **9.058,50**  |
| Σύνολο :  |  | **59.383,50**  |
| Απρόβλεπτα (%)  | **15,00%**  | **8.907,53**  |
| Σύνολο :  |  | **68.291,03**  |
| Ποσό για αναθεωρήσεις  |  | **257,36**  |
| Σύνολο :  |  | **68.548,39**  |
| Φ.Π.Α. (%)  | **24,00%**  | **16.451,61**  |
| Γενικό Σύνολο :  |  | **85.000,00**  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Συντάχθηκε****Καρδίτσα 17-12-2021** | **Ελέγχθηκε – Θεωρήθηκε****Καρδίτσα 17-12-2021** |
|  |  |
| **Πέτρος Τρυφ. Μανώλης** | **Βάϊος Ελευθερίου** |
| **Πολιτικός Μηχανικός**  | **Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός** |